**313线松潘县镇江关至草原乡提升改造工程**

**波形护栏采购项目**

**询**

**价**

**文**

**件**

**招标编号 ：qxswzy-yebxhl-20251017**

**招标物资 ：波形护栏**

**询价人： 渠县蜀物致远物流发展有限公司（盖单位章）**

**2025 年 10 月 17 日**

**目 录**

第一章 询价公告.................................（1）

第二章 申请人需知...............................（6）

第三章 合同及主要条款...........................（8）

第一章 询价公告

致：尊敬的供应商

渠县蜀物致远物流发展有限公司因业务需要，对所需波形护栏供应进行公开询价，现诚邀有意向的合格供应商参与询价。

一、项目名称：

313线松潘县镇江关至草原乡提升改造工程波形护栏采购项目

二、项目送货地址

省道313项目施工沿线

三、采购物资一览表

|  |
| --- |
| GR-B-2C  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 1 | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上 |
| 立柱 | 114\*4.65\*1250 | 支 | 2 |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 2 | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 2 | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 螺栓 | M16\*35 | 套 | 8 | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*42 | 4 | 国标4.8级/Q235 |
| M16\*150 | 2 |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 4 |
| 备注 | 标准段GR-B-2C每延米 |

|  |
| --- |
| GR-B-2E  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 1 | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上。  |
| 立柱 | 114\*4.65\*2100 | 支 | 2 |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 2 | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 2 | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 螺栓 | M16\*35 | 套 | 8 | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*42 | 4 | 国标4.8级/Q235 |
| M16\*150 | 2 |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 4 |
| 备注 | 标准段GR-B-2E每延米 |

|  |
| --- |
| 下游AT2：12米  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 3 | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上。  |
| 立柱150孔距 | 114\*4.65\*2150 | 支 | 7 |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 7 | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 7 | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 防盗螺栓 | M16\*35 | 套 | 28 | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*45 | 14 |
| M16\*150 | 7 |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 14 | 热镀锌275克国标喷塑 |
| 端头 | R160\*3.0 | 个 | 1 |
| 备注 | 下游每延米 | 图纸设计180螺丝 |

|  |
| --- |
| 上游AT1-2：12米  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 3 | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上。  |
| 立柱 | 114\*4.65\*1550 | 支 | 3 |
| 侧板立柱 | 114\*4.65\*2150 | 支 | 4 |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 7 | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 7 | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 防盗螺栓 | M16\*35 | 套 | 28 | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*45 | 14 |
| M16\*150 | 7 |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 14 | 热镀锌275克国标喷塑 |
| 端头 | R160\*3.0 | 个 | 1 |
| 备注 | 上游每延米 | 图纸设计180螺丝 |

|  |
| --- |
| 色号5888 |
| 代号 | 数量/米 |
| Gr-B-2C | 42496 |
| Gr-B-2E | 16786 |
| AT2下游端 | 1920 |
| AT1-2上游端 | 1920 |

备注：1.同时应满足省道313线松潘县镇江关至草原乡提升改造工程项目施工质量要求，并提供产品质量证明书和检验合格证，须经询价人业主和监理单位检验合格。

2.数量以该项目真实发生的业务为依据，但大于本合同数量时须另签订补充协议，否则询价人不予认可。

3.数量以该项目真实发生的业务为依据，但小于本合同数量时申请人不得再向询价人要求支付其他任何费用，按实际发生供应货物数量为准。

4.本合同最终结算单须以持有询价人授权委托书的人员签字并加盖双方公章才能生效（双方据实际用量照实结算）。

5.询价人所需的波形护栏计划数量，应提前7天通知申请人。

6.指定送货地点：省道313项目施工沿线。

7.供应周期：预计2025年12月16日，实际供应周期以项目现场施工进度为准。

四、报价需知

1.合同履行期内，不含税单价在合同执行过程中不作调整，如国家政策性调整税率，税价随之调整。

2.报价有效期：90天。

3.本项目不统一组织现场考察，申请人须根据询价人提供的位置信息自行安排考察，并有责任收集一切有关编制报价和签订合同所必须的资料。申请人被视为充分了解本项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括工程施工环境、气候条件、劳动力及公用设施、交货地点、运输线路及路况（含工地施工便道）等，询价人不再对上述情况进行详细描述。申请人应自行确定运输路线和运距、运输方式等，并对此自负责任。

4.在现场考察过程中，申请人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，询价人概不负责。现场考察费用由申请人自行承担。申请人现场考察获得的认识和资料，仅供申请人报价参考使用，询价人对此不负任何责任。

5.招标限价：总价不高于8084462.65万元（含税）。

五、供应商资格要求

1.基本要求：申请人为中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有招标物资生产和供应经验、符合招标物资生产经营范围的波形护栏生产企业或代理商（申请人是代理商的需提供厂家出具的授权函、厂家的营业执照）。为增值税一般纳税人，具有合法、有效的营业执照(三证合一)证件。

2.业绩要求：应当具有招标物资生产供应经验，申请人提供本公司的2022年至今的同种或同类物资供货业绩的相关证明材料(波形护栏业绩证明不少于1个，提供中标通知书或供货合同扫描件，合同金额不小于 500万元。

3.信誉要求：申请人及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网(www.court.gov.cn/wenshu.huml)查询结果为准；未被列入“国家企业信用信息公示系统”中严重违法失信企业名单，未被列入“信用中国”网站中失信被执行人名单（以“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html和“信用中国”www.creditchina.gov.cn网站查询结果为准），须提供网页查询截图、信用截图或信用报告，且查询时间为本项目采购公告发布之日起至报价截止时间前，如相关失信记录已失效，申请人须提供相关证明资料；如无，被列入上述名单的申请人报价将被否决。

4.质量保证要求：同品种或同类物资产品检测报告并提供复印件。

5.财务能力要求：申请人需提供近2个年度的财务数据，且近2个年度的净利润均需大于0（若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供数据，新成立不足一年的投标人可不提供）。。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一包件的报价，否则，相关报价均被否决。

7.本项目不接受联合体报名。

六.采购文件的获取

1.采购文件获取时间：2025年10月17日至2025年10月22日(北京时间，下同)，逾期不予受理；

2.凡有意参与申请人，请于2025年10月17日-10月19日内，9时00 至17时30 分，将以下资料加盖公章：

（1）营业执照副本复印件

（2）法定代表人身份证复印件

（3）经办人身份证复印件（如有）

（4）公司介绍信（需列明经办人姓名、身份证号、联系电话）

将扫描件发送至邮箱270372215@qq.com，报名时间以收件时间为准。申请人报名成功后，则继续进行投标（申请人未收到询价人反馈邮箱信息的，则视为通过报名）。

3.报名成功的供应商请自行在四川蜀道物流集团有限公司官网（http://www.shudaowl.com/）免费匿名下载询价文件，询价人不提供其他任何报名和询价文件获取的方式。询价文件补遗书（如有）由潜在申请人在四川蜀道物流集团有限公司官网（http://www.shudaowl.com/）上自行查阅和下载。

4.申请人应在询价期间适时关注询价人指定网站，并及时下载相关内容，询价人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与询价人联系；逾期未联系的，询价人视为申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由申请人自负。申请人在递交报价响应文件之前无需向询价人以任何方式提供有关采购申请人的任何信息和联系方式。

七、递交询价申请文件地点

1.询价截止时间：2025年 10月 22 日 15 : 00 分

2.询价申请文件必须在递交询价文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的询价文件，恕不接收。

3.询价地点：成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地5楼（本次询价不接受邮寄形式的询价申请文件）。

八、开标

2025年 10月 22 日 15 : 00 分在成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地5楼会议室开标。

九、联系方式

询价人：渠县蜀物致远物流发展有限公司

地 址：成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地5楼

联 系 人： 任先生

联系电话：19960371216

时间：2025年 10 月 17 日

第二章 申请人须知

一、资料要求

1.报名文件：内容询价公告第六条采购文件中第2点。

2.询价文件1份：格式详见附件一。

3.申请人须对上述文件逐页盖章，询价申请文件须胶印装订成册并加盖公章（正本、副本各一本）。

二、确定中选人

1.申请人应当对有关服务期、报价限价、报价有效期、采购范围、合同条款等实质性内容作出响应。在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于询价人的承诺。

2.本次询价采用最低价中选法。询价人对满足采购文件实质性要求的报价文件，按照综合报价由低到高的顺序推荐中选候选人，若第1名放弃权利，询价人可邀请第2名中选候选人谈判商定，以此类推。

3.同一包件满足3家申请人及以上报价，申请人少于3家将不予开启报价文件。

4.中选候选人公示期为3天，申请人对报价结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。询价人将在收到异议两个工作日内作出答复，并在答复前暂停采购活动。

5.履约保证金：本项目无。

6.授予合同：询价人结合询价结果，向包件最低中选候选人发送中选通知，并按采购文件合同范本签订合同。

三．报价保证金

本项目无。

第三章 合同及主要条款

**波形护栏产品采购合同**

合同编号： 签订地点：四川成都:

甲方： 渠县蜀物致远物流发展有限公司 （需方）

乙方： （供方）

依照中华人民共和国《民法典》及其它相关行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，就波形梁钢护栏材料供货事宜，特签订本合同，双方共同遵守：

第一条：产品名称、品种规格、数量、金额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **波形梁护栏** | **规格或型号** | **单位** | **税率** | **数量** | **单价** | **合计金额** |
| ① | Gr-B-2C | 详情见附件一 | m | 13% | 42496 |  |  |
| ② | Gr-B-2E | 详情见附件一 | m | 13% | 16786 |  |  |
| ③ | AT1-2下游段 | 详情见附件一 | m | 13% | 1920 |  |  |
| ④ | AT2上游段 | 详情见附件一 | m | 13% | 1920 |  |  |
| 含税合同总价： |  |
| 不含税合同总价： |  |
| 税款： |  |

注：1、上表中预计含(13％)增值税到场单价及金额包含但不仅限于装车费、交通运输费、规费、通行费、管理费、安全环水保费、保险费、利润及税金等合同明示和隐含的全部风险和利润以及履行合同义务发生的全部成本和费用，除合同另有约定外甲方不再向乙方支付其他任何费用。2、数量以该项目真实发生的业务为依据，但大于本合同数量时须另签订补充协议，否则甲方不予认可。4.数量以该项目真实发生的业务为依据，但小于本合同数量时申请人不得再向询价人要求支付其他任何费用，按实际发生供应货物数量为准3、本合同最终结算单须以持有甲方特别授权委托书的人员签字并加盖甲乙双方公章才能生效（双方据实际用量照实结算）。4.供应周期：预计2025年12月16日，实际供应周期以项目现场施工进度为准。 |

**二、数量验收及检验标准**

1、甲乙双方约定，乙方应在甲方规定时间内将施工所需的波形护栏运送至甲方指定的地点，所送波形护栏的数量以甲方现场实际验收合格数量为准，经甲方收料人员验收复核数量后，并在送货单上签认数量，作为双方对账和结算依据。

2、乙方应就其供应的波形护栏质量等进行检验，并提供相应的出厂合格证及材质书。若使用过程中出现质量问题，乙方应无条件退货，所造成的一切责任及费用由乙方承担，甲方不予签收。

 3、指定地点：省道313项目施工沿线。

**三、质量要求、技术标准**

|  |
| --- |
| GR-B-2C  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 1 | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上 |
| 立柱 | 114\*4.65\*1250 | 支 | 2 |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 2 | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 2 | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 螺栓 | M16\*35 | 套 | 8 | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*42 | 4 | 国标4.8级/Q235 |
| M16\*150 | 2 |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 4 |
| 备注 | 标准段GR-B-2C每延米 |

|  |
| --- |
| GR-B-2E  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 1 | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上。  |
| 立柱 | 114\*4.65\*2100 | 支 | 2 |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 2 | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 2 | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 螺栓 | M16\*35 | 套 | 8 | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*42 | 4 | 国标4.8级/Q235 |
| M16\*150 | 2 |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 4 |
| 备注 | 标准段GR-B-2E每延米 |  |

|  |
| --- |
| 下游AT2：12米  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 3 | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上。  |
| 立柱150孔距 | 114\*4.65\*2150 | 支 | 7 |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 7 | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 7 | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 防盗螺栓 | M16\*35 | 套 | 28 | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*45 | 14 |
| M16\*150 | 7 |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 14 | 热镀锌275克国标喷塑 |
| 端头 | R160\*3.0 | 个 | 1 |
| 备注 | 下游每延米 | 图纸设计180螺丝 |

|  |
| --- |
| 上游AT1-2：12米  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 3 | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上。  |
| 立柱 | 114\*4.65\*1550 | 支 | 3 |
| 侧板立柱 | 114\*4.65\*2150 | 支 | 4 |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 7 | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 7 | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 防盗螺栓 | M16\*35 | 套 | 28 | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*45 | 14 |
| M16\*150 | 7 |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 14 | 热镀锌275克国标喷塑 |
| 端头 | R160\*3.0 | 个 | 1 |
| 备注 | 上游每延米 | 图纸设计180螺丝 |

1、同时应满足省道313线松潘县镇江关至草原乡提升改造工程项目施工质量要求，并提供产品质量证明书和检验合格证，须经买方业主和监理单位检验合格。

2、如有质量异议，甲方应在收到所送波形护栏3日内提出，乙方接到通知后48小时内不处理或不作回应，视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。

**四、结算及支付方式**

1、结算依据:乙方凭经甲方收料人员签字确认的实物送货单和对账单及增值税专用发票（实行一票制）作为结算依据。

2、结算方式:按批次结算，每批次货到后，乙方提供甲方指定的收料人员出具的收料单据，对账无误后乙方根据结算金额在规定时间内将合法有效13%的增值税专用发票递交甲方。

3、付款方式：甲方收到实物送货单和对账单及增值税专用发票后，1个工作日内向乙方通过银行转账方式支付所供材料货款。

4、如遇国家税率调整，则按国家规定税率执行。

**五、开具发票的义务及具体要求**

（一）发票质量条款

对于乙方所开具发票的形式和实质要求，应当包含：具体金额、盖增值税发票专用公章、开具时间、汇总开票具体规定等内容，确保发票无瑕疵。

（二）发票开具及送达条款

1、乙方先开具并送达发票、且在甲方验收完成后，甲方才支付对应款项；

2、甲方收取发票的行为，不视为甲方对乙方履约行为的确认。

3、若乙方恶意提供虚假发票的，甲方有权向税务部门进行举报。因乙方提供的发票未能达到税务或政府其他部门要求引起的法律纠纷及税务风险均由乙方承担，因此导致甲方被要求补缴税款、罚款或遭受其他损失的，乙方应赔偿甲方所遭受的损失，同时向甲方支付协议总额的10%作为违约金。上述违约金甲方可在应付款项中扣除或要求乙方在3日内支付。

（三）发票遗失的处理条款

1、因甲方原因发票遗失的，乙方应提供发票记账联复印件及乙方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》；

2、因乙方原因发票遗失的，乙方应当负责提供相关凭证或重新开具发票。

（四）发票记载项目变更条款

乙方开具发票后,涉及的服务类别、服务价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，甲方应当书面通知乙方该事项：

1、甲方未验收完成的，乙方应在收到通知后作废原发票，并于收到通知之日起10日内向甲方重新开具并提供发票；

2、甲方已经验收完成，原发票无法作废的：

若应开票金额增加的，乙方应于收到通知之日起3日内向甲方补开并提供增加部分金额的发票；若应开票金额减少的，乙方应于收到通知之日起3日内向甲方就减少部分的金额开具红字发票；

3、发票其他记载项目发生变更，导致发票作废或存在其他任何瑕疵的，乙方应在法律法规及相关政策规定的时间内重新开具发票、补开发票或提供其他合法书面材料，保证甲方实现验收完成，否则由乙方承担因此而造成的损失。

（五）甲方开票信息如下

单位名称：

开户银行：

开户账号:

法定代表人：

纳税人识别号：

工程地点：

（六）乙方开户信息

单位名称：

开户银行：

开户账号:

法定代表人：

纳税人识别号：

**六、安全责任和环保、职业健康问题**

1、乙方在运输期间应加强安全管理，遵守国家安全管理相关法律法规，乙方材料在运到甲方指定位置卸货完毕之前所发生的一切安全、运输、环保事故等均由乙方自行负责并承担由此造成的一切费用、损失。

2、乙方在完成本合同过程中必须符合国家安全、质量、环保、水保、职业健康及道路管理等法律、法规的要求。由若发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼等各类费用，由乙方全部承担。

**七、违约情形及责任条款**

 1、乙方如发生以下行为构成严重违约

(1)向甲方开具的发票为虚假发票，或提供由他人开具的与实际经营业务不符的发票；

(2)向甲方开具的发票不合要求或其他任何因发票瑕疵导致发票作废；

(3)未按约定时间向甲方开具发票、或拒绝开具发票；

(4)发票遗失，乙方未配合甲方获得其他可有效凭证或重新获得发票；

(5)乙方纳税主体身份发生变更，未及时通知甲方；

(6)乙方未向税务机关按时缴纳对应增值税税款；

（7）乙方供货经累计3次抽查不合格；或乙方供货不合格，造成业主对乙方处罚或要求重做的。

（8）乙方没有按照合同规定的时间交付符合合同约定及甲方要求的货物。

2、违约责任的承担

乙方构成上述严重违约情形的，甲方有权单方面书面通知乙方解除合同，乙方以甲方的实际损失承担违约责任（实际损失包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、评估鉴定费、公证费、业主对甲方罚款或扣除的违约金赔偿款等）。

**八、甲乙双方的权利和义务**

1、乙方的权利和义务

(1)乙方应严格按照本合同约定向甲方供应合格的波形护栏，若经检测不合格，乙方必须赔偿因此给甲方造成的损失及承担违约责任，并承担一切退场费用。

(2)严格按甲方所需的波形护栏供货计划保质、保量供至甲方施工现场，材质书和合格证必须随货同行。

(3)乙方在运输途中或中转过程中发生的安全事故或其他损失，概由乙方自行负责。

(4)乙方及乙方安排的送货人员、车辆进入施工现场必须服从甲方人员统一调度。在此过程中，因乙方及乙方安排的送货人员、车辆造成的安全事故等相关损失均由乙方自行承担。

(5)乙方派至甲方工地的送货人员均为乙方雇佣人员，若发生任何意外或人身伤害均由乙方承担工伤或雇主责任，甲方不承担侵权及其他民事赔偿责任，对于上述人员对工地财产或工地人员人身造成的损害由乙方承担，此种责任承担不区分行为人是否具有主观过错。

2、甲方的权利和义务

(1)甲方指定收料人员验收乙方送至工地经检验合格的波形护栏，不得故意拖延收货时间，由甲方负责波形护栏的卸货工作。

(3)甲方有权拒收或退回乙方送至工地的不合格的波形护栏（质量、规格问题），全部退场费用由乙方自行承担。

(4)因乙方供货不及时（不可抗力因素除外）造成甲方工期延误给甲方造成损失的，甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务，并赔偿因此给甲方造成的相应损失。

(5)甲方所需的波形护栏计划数量，应提前7天通知乙方。

**九、其他约定**

乙方的《营业执照》（副本）、《资质证书》（副 本）复印件、法人代表授权书、法人代表（或委托代理人）本人身份证（复印件）、相关施工技术规范、质量检验标准是本合同的组成部分。

**十、合同纠纷解决方式**

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成时，双方均可向甲方公司所在地有管辖权人民法院诉讼解决，因解决纠纷产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费等均由败诉方承担。

**十一、双方的通知送达地址、联系人及方式等**

1、甲方指定联系地址： ；电话号码： ；电子邮箱： @qq.com；指定的联络人员： （身份证号码： ）等为甲方通知书或指令、司法法律文书送达方式及地址。

2、乙方指定联系地址： ；电话号码： ；电子邮箱： @qq.com；指定的联络人员： （身份证号码： ）等为乙方通知书或指令、司法法律文书送达方式及地址。

4、前述地址、人员及联系方式未经对方书面同意，均不得变更。双方可根据需要选择如下任一方式进行送达：

①电子邮件方式送达的，以发出邮箱提示的发送成功时间为送达日；

②邮寄（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）送达的，以邮寄之日后第3日（即使对方拒收或该邮件可能被退回）视为送达日；

③专人送达的，以签收之日视为送达日，但双方对各种计划和采购确认表的发出和确认可以电子邮件方或传真式进行送达。

**十二、合同签订有效期**

1、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，经甲乙方签字盖公章后生效。

2、本合同未尽事宜双方共同协商，另行签订补充合同，其补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止，本合同自行解除。

十三、本合同签订地:成都市。

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

 年 月 日 年 月 日

附件一：

**313线松潘县镇江关至草原乡提升改造工程**

**波形护栏采购项目申请文件**

**招标编号 ：qxswzy-yebxhl-20251013**

**招标物资 ：波形护栏**

申请人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

 年 月 日

申请文件目录（非打印页）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **装订顺序** | **资料名称** | **页码** | **备注** |
| 1 | 申请文件封面 |  | 参考格式 |
| 无需装订 | 申请文件目录 |  | 本表顺序 |
| 2 | 营业执照（三证合一） | 1 | 原件扫描 |
| 3 | 法定代表人身份证明 | 2 | 参考格式 |
| 4 | 法定代表人/单位负责人授权委托书 | 3 | 参考格式 |
| 5 | 承诺函 | …… | 参考格式 |
| 6 | 申请人基本情况表 |  | 参考格式 |
| 7 | 开户许可证 |  | 原件扫描 |
| 8 | 一般纳税人证明 |  | 第三方截图 |
| 9 | 财务能力证明 |  |  原件扫描 |
| 10 | 厂家授权（申请人是代理商的） |  | 参考格式原件扫描 |
| 11 | 申请人业绩要求 |  | 参考格式 |
| 12 | 信誉证明 |  | 第三方截图 |
| 13 | 质量保证要求 |  | 第三方截图 |
| 14 | 313线松潘县镇江关至草原乡提升改造工程波形护栏采购项目报价单 |  | 参考格式 |
| 15 | 申请人认为可以提供的其他资料 |  | 格式自定 |

目录

一、营业执照（三证合一）....................................................（）

二、法定代表人身份证明........................................................（）

三、法定代表人/单位负责人授权委托书...............................（）

四、承诺函................................................................................（）

五、申请人基本情况表............................................................（）

六、开户许可证........................................................................（）

七、一般纳税人证明................................................................（）

八、财务能力证明................................................（）

九、厂家授权（申请人是代理商的）....................................（）

十、申请人业绩要求...........................................（）

十一、信誉证明................................................................（）

十二、质量保证要求................................................................（）

十三、313线松潘县镇江关至草原乡提升改造工程波形护栏采购项目报价单.................（）

十四、申请人认为可以提供的其他资料................................（）

**注：（）内标明起始页码**

一、营业执照（三证合一）

二、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

 系 （申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

申请人名称： （加盖单位公章）。

 年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

三、法定代表人/单位负责人授权委托书

渠县蜀物致远物流发展有限公司：

本授权声明：（申请人名称）的 （法定代表人）授权（代理人姓名、职务）为我方“313线松潘县镇江关至草原乡提升改造工程波形护栏采购项目”询价活动的合法代表（代理人），以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：1、法定代表人身份证复印件

 2、授权代表身份证复印件

法定代表人（签字）：

授权代表（代理人）签字：

申请人名称： （须加盖单位鲜章）

 年 月 日

注意：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签字章或其他电子制版签名；

附1：法定代表人身份证复印件(正反面)

 法定代表人身份证信息面

 法定代表人身份证国徽面

附2：授权代表身份证复印件(正反面)

 法定代表人身份证信息面

 法定代表人身份证国徽面

四、承诺函

渠县蜀物致远物流发展有限公司：

我公司作为本次项目的申请人，根据公开询价文件要求，现郑重承诺如下：

本公司对所提供的资料内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。承诺本报价申请人资格条件要求中所需承诺的所有内容。

申请人名称： （须加盖单位鲜章）

五、申请人基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 申请人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 | （若有） |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 | （若有） |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 | （若有） |
| 账号 |  | 技工 | （若有） |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

申请人名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

注：表后应附企业法人营业执照、基本账户开户许可证或基本账户存款信息等资料复印件；

六、开户许可证

七、一般纳税人证明.

八、财务能力证明

九、厂家授权（申请人是代理商的）

致： （申请人名称）

我方（制造厂名称）是按中华人民共和国法律成立的一家生产商，主要营业地点设在（生产商地址）。兹证明按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）经我方授权，有权进行下列活动：

（1）在四川省范围内销售我方制造的波形护栏，包括就贵方（询价编号： 物资名称： ）询价项目（以下简称采购项目）提供由我方制造的波形护栏，我方对其授权期限至采购项目贵司与其权利义务履行完毕止。

（2）（代理商名称）就采购项目所供应货物存在质量问题、知识产权纠纷的，我方与（代理商名称）应向贵方承担连带责任。

（3）我方承诺并保证：本授权书所载信息以及（代理商名称）就采购项目向贵方提供的与我方或供应货物有关的任何文件资料（包括但不限于我方营业执照、材料质检报告）均真实、合法、有效。如违反上述承诺及保证，我方与（代理商名称）应向贵方承担连带责任。

我方于 年 月 日签署本文件，（代理商名称）于 年 月 日接受此件，以此为证。

|  |  |
| --- | --- |
| 代理商名称（公章）  | 生产商名称（公章）  |
| 签字人职务和部门  | 签字人职务和部门  |
| 法定代表人或被授权代表人签字  | 法定代表人或被授权代表人签字  |

（1）申请人为生产商的需提供：合法、有效的营业执照、一般纳税人资格证明材料、开户许可证或基本存款账户信息等材料。

（2）申请人是代理商的需提供合法、有效的营业执照、一般纳税人资格证明材料、开户许可证或基本存款账户信息等，代理的生产厂家出具的授权函、厂家的营业执照。

十、申请人业绩要求.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **年份** | **业主名称** | **项目名称** | **完成时间** | **合同金额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：附件业绩需提供合同复印件或中标通知书复印件。

申请人名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

附件:业绩需提供合同复印件或中标通知书复印件

十一、信誉要求

十二、质量保证要求

十三、313线松潘县镇江关至草原乡提升改造工程

波形护栏采购项目报价单

一、承诺函

渠县蜀物致远物流发展有限公司：

我司对贵司所发的采购文件所有条款予以确认。并进一步承诺如下：

1.我司所报的单价，已充分考虑了采购文件及合同范本要求中选单位应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我司已包含在报价中。

2.我司对采购文件及合同条款完全接受和遵守。我司承诺不调整合同条款。否则，贵司可以随时取消我司的中选资格。

3.我司承诺不会因贵司对供货合同中的承包范围的调整而产生异议。

4.我司的承诺函及所有向贵司递交的文件将作为合同的组成部分，与供货合同具有同样的法律效力。

5.我司理解贵司预估数量不为最终结算数量，贵司有权根据项目实际需要进行数量调整，我司将严格按照调增后的数量履行保供义务，不以调减后的数量向贵司提出预期可得利益。

6.在材料质量上将严格满足国家最新质量标准及项目实际需要，在供货过程中保证供应材料为厂家原产材料，各类质量资料随货同行，并保证各类质量资料真实有效，出现的质量问题我司将按贵司要求质量及时限调换合格材料进场。

7.在供应时间上将严格按项目要求时间组织材料进场，我司的保证措施是根据进场时间和规格型号要求提前做好备料，确因某些型号材料短期缺货将积极配合项目与业主监理协商沟通进行替换。

申请人： （公章）

法定代表人： （签字）

或其授权的代理人： （签字）

 日期： 年 月 日

二、报价表

（一）询价人付款方式

1.乙方凭经甲方收料人员签字确认的实物送货单和对账单及增值税专用发票等资料（实行一票制）作为结算依据，甲方收到实物送货单和对账单及增值税专用发票后，1个工作日内向乙方通过银行转账方式支付所供材料货款。

2.对账结算资料包含送货单、收货单、对账单等原件，对账单经双方授权人签字并加申请人盖公章。

（二）价格组成

|  |
| --- |
| GR-B-2C  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 不含税总价 | 含税总价 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 1 |  | 13% |  |  |  | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上。 |
| 立柱 | 114\*4.65\*1250 | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 2 |  |  |  |  | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 2 |  |  |  |  | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 螺栓 | M16\*35 | 套 | 8 |  |  |  |  | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*42 | 4 |  |  |  |  | 国标4.8级/Q235 |
| M16\*150 | 2 |  |  |  |  |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 标准段GR-B-2C每延米 |

|  |
| --- |
| GR-B-2E  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 不含税总价 | 含税总价 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 1 |  | 13% |  |  |  | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上。 |
| 立柱 | 114\*4.65\*1250 | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 2 |  |  |  |  | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 2 |  |  |  |  | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 螺栓 | M16\*35 | 套 | 8 |  |  |  |  | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*42 | 4 |  |  |  |  | 国标4.8级/Q235 |
| M16\*150 | 2 |  |  |  |  |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 标准段GR-B-2E每延米 |

|  |
| --- |
| 上游AT1-2：12米  |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 不含税总价 | 含税总价 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 3 |  | 13% |  |  |  | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上。 |
| 立柱 | 114\*4.65\*1550 | 支 | 3 |  |  |  |  |
| 侧板立柱 | 114\*4.65\*2150 | 支 | 4 |  |  |  |  |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 7 |  |  |  |  | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 7 |  |  |  |  | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 防盗螺栓 | M16\*35 | 套 | 28 |  |  |  |  | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*45 | 14 |  |  |  |  |
| M16\*150 | 7 |  |  |  |  |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 14 |  |  |  |  | 热镀锌275克国标喷塑 |
| 端头 | R160\*3.0 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 上游每延米图纸设计180螺丝 |

|  |
| --- |
| 下游AT2：12米 |
| 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 不含税总价 | 含税总价 | 备注 |
| 十孔加强板 | 4320\*310\*85\*3.15 | 片 | 3 |  | 13% |  |  |  | 护栏板470带钢，基板≥3.0mm热镀锌275克国标喷塑，成品厚度平均3.25mm以上。立柱基板厚度≥4.5mm，热镀锌275克国标内外喷塑，成品厚度平均4.75mm以上。 |
| 立柱150孔距 | 114\*4.65\*2150 | 支 | 7 |  |  |  |  |
| 托架 | 70\*300\*4.5 | 个 | 7 |  |  |  |  | 国标尺寸热镀锌275克国标喷塑 |
| 柱帽 | 114\*2 | 个 | 7 |  |  |  |  | 2个厚热镀锌275克国标喷塑 |
| 防盗螺栓 | M16\*35 | 套 | 28 |  |  |  |  | 国标8.8级/45#钢 |
| M16\*45 | 14 |  |  |  |  |
| M16\*150 | 7 |  |  |  |  |
| 横梁垫片 | 76\*44\*4 | 个 | 14 |  |  |  |  | 热镀锌275克国标喷塑 |
| 端头 | R160\*3.0 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 下游每延米图纸设计180螺丝 |

总计：

|  |
| --- |
| 色号5888 |
| 代号 | 数量/米 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 不含税总价 | 含税总价 |
| Gr-B-2C | 42496 |  | 13% |  |  |  |
| Gr-B-2E | 16786 |  |  |  |  |
| AT2下游端 | 1920 |  |  |  |  |
| AT1-2上游端 | 1920 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：总价不高于8084462.65万元（含税） |

备注：1.同时应满足省道313线松潘县镇江关至草原乡提升改造工程项目施工质量要求，并提供产品质量证明书和检验合格证，须经询价人业主和监理单位检验合格。

2.数量以该项目真实发生的业务为依据，但大于本合同数量时须另签订补充协议，否则询价人不予认可。

3.数量以该项目真实发生的业务为依据，但小于本合同数量时申请人不得再向询价人要求支付其他任何费用，按实际发生供应货物数量为准。

4.本合同最终结算单须以持有询价人授权委托书的人员签字并加盖双方公章才能生效（双方据实际用量照实结算）。

5.询价人所需的波形护栏计划数量，应提前7天通知申请人。

6.指定送货地点：省道313项目施工沿线。

7.上表中预计含(13％)增值税到场单价及金额包含但不仅限于装车费、交通运输费、规费、通行费、管理费、安全环水保费、保险费、利润及税金等合同明示和隐含的全部风险和利润以及履行合同义务发生的全部成本和费用，除合同另有约定外甲方不再向乙方支付其他任何费用。

8供应周期：预计2025年12月16日，实际供应周期以项目现场施工进度为准。

申请人名称： （盖单位公章）

 法定代表人或授权代表（签字）：

 日 期： 年 月 日

十四、申请人认为可以提供的其他资料